**NAV ->** 108.00 MHz – 117.95 MHz

Increments: 50 KHz

**TACAN ->** 108.00 MHz – 117.95 MHz / 1x – 126X / 1Y – 126Y

Increments: 5 KHz / 1X / 1Y

**ADF ->** 190 KHz – 1799 KHz

Increments: 1 KHz

**UHF ->** 108.00 MHz – 117.975 MHz

Increments: 25 KHz

**VHF ->** 118.00 MHz – 137.975 MHz

Increments: 25 KHz

**HF ->** 2.0 MHz – 2.9999 MHz

Increments: 100 Hz